

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova-Republic of Kosovo**

**Qeveria-Vlada-Government**

**Ministria e Infrastrukturës - Ministarstvo Infrastrkuture - Ministry of Infrastructure**

**UDHËZIMI ADMINISTRIV (MI) Nr. XX/2017 PËR PAISJE DIMËRORE**

**ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MI) No. XX/20217 ON WINTER EQUIPMENT**

**ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MI) Br. XX/2017 O ZIMSKOJ OPREMI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ministri i Ministrisë së Infrastrukturës,** Në mbështetje të Nenit 228 të Ligjit Nr. 05/L-88 Për Rregullat e Trafikut Rrugor (GZ Nr. 32, 05 09.2016), nenit 8 nënparagrafi 1.4 të Rregullores Nr.02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive si dhe nenit 38 paragrafit 6 të Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare nr.15, 12.09.2011),Nxjerr:**UDHËZIM ADMINSTRATIV (MI) Nr. XX/ 2017 PËR PAJISJE DIMËRORE****Neni 1****Qëllimi** Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen pajisjet dimërore për automjetet dhe bashkësitë e mjeteve dhe mënyra e përdorimit të tyre gjatë sezonit dimëror me qëllim të rritjes së sigurisë në trafikun rrugor.**Neni 2****Fusha e zbatimit**Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ zbatohen për të gjithë shoferët që drejtojnë automjetet dhe bashkësitë e mjeteve gjatë sezonit dimëror, në periudhën kohore nga 15 nëntori deri më 15 mars.**Neni 3****Pajisjet dimërore për automjete të udhëtarëve dhe mjeteve transportuese deri 3.5 tona**Pajisjet dimërore për automjetet e udhëtarëve dhe mjeteve transportuese deri 3.5t janë pneumatikët e dimrit në të gjitha rrotat ose pneumatikët verore me thellësi minimale të sipërfaqes shkelëse prej 4 mm, me zinxhirët e dëborës që vendosen në rrota tërheqëse.**Neni 4****Pajisjet dimërore për autobus dhe mjeteve transportuese mbi 3.5 t**1. Pajisjet dimërore për autobus dhe mjete transportuese janë zinxhirët ose pneumatikët e dimrit të montuar në rrotat tërheqëse. 2. Autobusët dhe mjetet e transportit mbi 3.5 t, që nuk mund të vendosin zinxhirët e dëborës në rrota tërheqëse duhet të kenë pneumatikët e dimrit në rrota tërheqëse**Neni 5****Shenjat e pneumatikëve dimërore**Pneumatikët e dimrit janë të shënuar me shenjë M + S, MS, M & S, ose ndonjë shenjë tjetër identifikuese nga prodhuesi i pneumatikëve.**Neni 6****Pneumatiket me gozhda**Pneumatiket me gozhda nuk lejohen të jenë të instaluar në automjetet ose bashkësinë e mjeteve.**Neni 7****Përjashtimi i dispozitave**Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ nuk zbatohen për mjetet e Forcave të Sigurisë së Kosovës.**Neni 8****Hyrja në fuqi**Ky Udhëzim Administrativ hynë në fuqi shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga Ministri. Lutfi ZHARKU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ministër i Ministrisë të Infrastrukturës**Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017.Prishtinë | **Minister of the Ministry Infrastrukture,**Pursuant to Article 228 of Law no. 05/L-88 (OG no. 32,05.09.2016), article 8, sub-paragraph 1.4 of Regulation Nr.02/2011 for the areas of administrative responsibility of the Office of the Prime Minister and Ministries and Article 38, paragraph 6 of the Rules of Procedure of the Government no. 09/2011 (Official Gazette No. 15, 12.09.2011),Issues:**ADMINITRATIVE INSTRUCTIONS (MI) Nr. XX/2017 ON WINTER EQUIPMENT** **Article 1****Purpose**  By this Administrative Instruction are defined the winter equipment for vehicles and coupled vehicles and their use during the winter season in order to increase road traffic safety. **Article 2****Scope of application**The provisions of this Administrative Instruction shall apply to all drivers driving vehicles and coupled vehicles during the winter season, in the period from 15 November to 15 March**Article 3****Winter equipment for passenger vehicles and transport vehicles up to 3.5 tons**Winter equipment for passenger vehicles up to 3.5t and transport vehicles are winter pneumatics on all wheels or summer pneumatics with the minimum tread depth of 4 mm, with snow chains placed in traction wheels.**Article 4****Winter equipment for buses and transport vehicles over 3.5 tons**1. Winter equipment for transport vehicles are chains or winter pneumatics mounted on traction wheels. 2. Buses and transport vehicles over 3.5 tons, that cannot place snow chains in their wheels, must have winter pneumatics in traction wheels.**Article 5****Signs of winter pneumatics**Winter pneumatics are marked with M + S, MS, M and S, or any other identifying sign by the pneumatics manufacturer. **Article 6****Studded tires**Studded tires are prohibited to be mounted in vehicles or coupled vehicles.**Article 7****Exclusion of provisions**The provisions of this Administrative Instruction shall not apply to vehicles of the Kosovo Security Forces.**Article 8****Entry into force**This Administrative Instruction shall enter into force seven (7) days after the signature of the Minister.  Lutfi ZHARKU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Minister of Ministry of Infrastructure** Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017.Pristina | **Ministar Ministarstvo Infrastrukture**Na osnovu Člana 228 Zakona br. 05/L (SL br. 32,058.09.2016), člana 8 podstav 1.4. Pravilnika br.02/2011 o oblastima administartivnih odgovornosti Kancelarije Premijera i ministarstava, kao i na osnovu člana 38 stav 6 Pravilnika o radu Vlade br. 09/2011 (Službeni list br.15, 12.09.2011),Donosi:**ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MI) Br. XX/2017 O ZIMSKOJ OPREMI** **Član 1****Cilj** Ovim Administrativnim Uputstvom se određuje zimska oprema za vozila i skup vozila i način upotrebe istih tokom zimske sezone u cilju povećanja bezbednosti na drumskom saobraćaju. **Član 2****Delokrug primene** Odredbe ovog Administrativnog Uputstva se primenjuju se za sve vozače koji upravljaju vozila i skup vozila tokom zimske sezone, u periodu od 15. novembra do 15. marta.**Član 3****Zimska oprema za putnička vozila i prevozna vozila do 3.5 tona** Zimska oprema za putnička vozila i prevozna vozila do 3.5 tona su zimski pneumatici na svim točkovima ili letnji pneumatici sa minimalnom dubinom gazne površine od 4 mm, sa lancima za sneg koji se postavljaju na vučne točkove.**Član 4****Zimska oprema za autobuse i prevozna sredstva preko 3.5 tona** 1. Zimska oprema za autobuse i prevozna sredstva su lanci ili zimski pneumatici postavljeni na vučne točkove. 2. Autobusi i prevozna sredstva preko 3.5 tona, koji ne mogu postaviti lance za sneg na vučnim točkovima trebaju da imaju zimske pneumatike na vučnim točkovima **Član 5****Oznake zimskih pneumatika** Zimski pneumatici su označeni znakovima M + S, MS, M & S, ili nekim drugim identifikacionim znakom od strane proizvođača pneumatika.**Član 6****Pneumatici sa ekserima** Pneumatici sa ekserima nisu dozvoljeni da se postave na vozila ili skup vozila. **Član 7****Izuzeće od primene odredaba**Odredbe ovog Administrativnog Uputstva ne primenjuje se za vozila Kosovskih Snaga Bezbednosti.**Član 8****Stupanje na snagu**Ovo administrativno uputstvo stupa na snagu sedam (7) dana od dana potpisivanja od strane Ministra. Lutfi ZHARKU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ministar Ministarstva Infrastrukture**Dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017.Priština |